|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **品名型号** | **规格参数** | | |
| 11.6寸单手柄触摸屏调度台 IDS-116S | 机体部分 | 机箱特性 | 一体式机箱/铝合金边框 |
| 机箱材料 | 冷轧钢板、镀锌钢板、铝合金等多种混合材料 |
| 机箱尺寸 | 384.6\*234.6\*48mm（不含底座） |
| 表面处理 | 面板黑砂纹烤漆，颜色为黑色，边缘为银色 |
| 安装方式 | 桌面式可拆卸支架安装方式，角度可调 |
| 整机重量 | 5KG |
| 显示部分 | 屏幕尺寸 | 11.6" TFT-LCD |
| 分辨率 | 1920\*1080 |
| 颜色数量 | 16.7M , 50% NTSC |
| 像素间距 | 0.1335(H) x 0.1335(V) |
| 亮度(cd/m²) | 250 |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)（上下左右） |
| 工作温度 | 0℃-50℃ |
| 使用寿命 | 15000小时 |
| 触摸部分 | 感应方式 | 投影式电容屏 |
| 触摸分辨率 | 4096\*4096 |
| 触点精度 | ±1mm |
| 透 光 率 | 90% |
| 接口类型 | USB |
| 供电 | +5V@300mA |
| 系统支持 | Windows/Linux |
| 点击寿命 | 30亿次 |
| 系统参数 | 主板 | 工控主板 |
| 处理器 | I5-4200H系列处理器 |
| 芯片组 | Intel HM86 Chipset |
| 系统内存 | 4G DDR3 |
| 存储 | 128G SSD |
| 扩展显示 | VGA接口、HDMI接口，支持三屏同步、异步扩展显示 |
| 扩展槽 | 内置1\*Mini PCIe，可扩展WIFI/BLE模块 |
| 声卡 | 集成Realtek ALC 269 HD Audio |
| 音频接口 | 1\* Audio Line-out，1\* MIC In |
| I/O接口 | 1\*RJ45， 4\*USB、1\*话机LAN |
| 网络 | 1\*千兆网口 |
| 摄像头 | 100W像素 720P摄像头、可升级至200W~500W像素 1080P |
| 内置音箱 | 内置8Ω3W喇叭 |
| 鹅颈麦克风 | 30cm鹅颈麦克风咪杆，航空插头固定 |
| 开关 | 自复位式开关，LED电源指示灯 |
| 电源供应 | 外置支持DC 12V 5A电源适配器 ，适配器 AC220V输入 |
| 电源特性 | 整机功耗：15W（待机状态）； |
| 整机功耗：50W（运行3D 100%） |
| 话机部分 | 话机参数 | 内置IP话机，免提通话，命令播报IP |
| 其他 | 支持WEB管理 |
| 环境参数 | 温度 | 工作温度：0℃~50℃ |
| 存储温度：-20摄氏度~60℃ |
| 湿度 | 5%~90%（非凝结状态） |
| 订购信息 | 配置一 | Intel I5-4200H系列/4G/128G SSD /720P | |
| 配置二 | Intel I7-8565U系列/16G/240G SSD/720P | |