SOD8280 是一款配置 21.5 寸 LED 液晶屏的低功耗工业级电容屏触摸式调度台。整机采用平板式设计，并沿用优质钢板冲压技术，再加上表层喷塑工艺，在力求做到稳定可靠的同时，保证了外形的美观大方。机器在超薄的结构设计中，实现了丰富的 I/O 接口，可广泛应用于对外形、尺寸、品质有严格要求的指挥调度行业，如消防调度、煤矿调度、武警部队指挥、企业生产调度、公安系统、电力系统、通信系统等领域。

◆支持调度台与SOC1000软交换对接

◆支持智能通讯录功能

◆支持触摸屏或鼠标点击显示并拨号

◆支持调度台分组功能

◆支持电话转接、代接功能

◆支持多方会议通话，支持临时、固定会议

◆支持群呼、组呼

◆支持调度台来电按照不同级别排队、优先接听

◆支持调度墙插、强拆、保留、监听等功能

◆可设置外线信息中英文显示，使客户来电一目了然

◆在屏幕上部居中位置实时刷新显示调度信息

◆操作员根据不同键的图形状态信息来判断相应电话的通话状态

|  |  |
| --- | --- |
| 设备型号 | SOD8280 |
| 物理尺寸(mm) | **[触摸式调度台 外框图](https://v1.cecdn.yun300.cn/100001_1903155248/SOD_8280%E8%A7%A6%E6%91%B8%E5%BC%8F%E8%B0%83%E5%BA%A6%E5%8F%B0_%E5%A4%96%E6%A1%86%E5%9B%BE_l.pdf)**（下载）**** |
| 供电方式 | DC：12V---5A (外置电源适配器)DC：48V+10V(外部直流电源或蓄电池) |
| 整机功耗 | <30W |
| 工作环境 | 工作温度：-5℃～50℃；工作相对湿度：10%～90%无凝结(室温) |
| 储存环境 | 储存温度：-20℃～70℃；储存相对湿度：5%～95%无凝结(室温) |
| 安装方式 | 桌面式及嵌入式安装 |

|  |  |
| --- | --- |
| 设备型号 | SOD8280 |
| 管理侧 | 电源开关x1个 |
| 12V输入x1个 |
| 通信串口(RS232)x1个 |
| 网口x2个 |
| USBx4个 |
| VGAX1个 |
| HDMI X1 个 |
| MIC X2 个 |
| SPEAK X2 个 |