产品描述

SOD8200是一款工业级双屏液晶显示丹麦键调度台，造型美观大方，分64键、128键、256键三种，是电力、冶金、化工、石油、煤炭、矿山、交通、公安等各行业的企事业单位理想的新型指挥调度设备。

功能特点：

◆支持多种串口通信速率与调度主机进行通信

◆同步校准显示调度主机当前日期与时间

◆双点阵显示屏配置

◆调度呼叫信息显示

◆调度所有的内外线来电显示

◆调度所有的内外线呼叫中英文名称显示

◆紧急呼叫状态指示和告警显示

◆每个按键多达13种的状态指示灯显示

◆提供用户自定义设置指示灯和显示屏配色方案

◆会议组键和快捷翻页键等

◆具有一键外线，一键转接

◆支持召集会议，临时会议，强插强拆，选择接入等功能

◆在屏幕上部居中位置实时刷新显示调度信息

◆操作员根据不同键的图形状态信息来判断相应电话的通话状态

物理属性

|  |  |
| --- | --- |
| 设备型号 | SOD8200 |
| 物理尺寸(mm) | 64键：788(长)x339(宽)x32(前高)x162(后高)128键：971(长)x339(宽)x32(前高)x162(后高)256键：1293(长)x339(宽)x32(前高)x162(后高) |
| 供电方式 | DC：48V+10V(外部直流电源或蓄电池) |
| 整机功耗 | <30W |
| 工作环境 | 工作温度：-5℃～50℃；工作相对湿度：10%～90%无凝结(室温) |
| 储存环境 | 储存温度：-20℃～70℃；储存相对湿度：5%～95%无凝结(室温) |

产品规格

|  |  |
| --- | --- |
| 设备型号 | SOD8200 |
| 管理侧 | 电源开关x1个 |
| 48V输入x1个 |
| 串口(DB9)x1个：9600bps |
| 串口(DB9)x1个：2400bps |
| 25P电话转接口x1个 |