# SOC-W06 IPA-50C

## 产品描述

5U高集成度设备，采用19槽插板式设计，全表面贴装工艺，工业级设计。提供16个通用业务插槽，组网灵活，可兼容远端不同厂家协议转换器，可提供双电源供电，支持1+1热备份，拥有完善的本远端告警指示灯功能，方便开通维护。可轻松地通过广域网实现两个分离的局域网间的互连，方便地扩大了局域网的地域范围；在远程组网、异地办公室联网、远程监控等领域有着广泛的应用；并且构造的远程网络成本最低。

## 图片(略)

## 系统参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 板卡名称 | 业务端口 | 槽位 | 描述 |
| 网管板 | 以太网口/RS485接口 | 1 | 可提供1个以太网网管口或RS485接口 |
| 协转板 | C3/DB9/DB37、以太网口 | 2-17 | 可提供1/2/4/8个E1，同时可提供1/2个以太网接口 |
| 电源板 | 220V交流输入、工业端子 | 18-19 | 可提供双电源供电，支持1+1热备份 |

## 应用方案

