# 集中式光纤收发器

## 产品描述

3U高集成度设备，采用19槽插板式设计，全表面贴装工艺，工业级设计。16个以太网光口插槽，2个电源插槽，支持交直流电源输入。SOC-DIP光纤收发器是高性能工业级以太网光端机，具有稳定性好、可靠性高、环境范围广、支持浪涌保护等功能特点。可统一接入云平台管理，实现设备集中网管，远程监控和维护。全线速100/1000Mbps光纤传输，用于解决以太网的远距离传输问题，是数据传输网常用产品之一。

## 图片(略)

## 系统参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 板卡名称 | 业务端口 | 槽位 | 描述 |
| 网管板 | 以太网口 | 1 | 可提供1个以太网网管口 |
| 以太网光接口板 | 光口、以太网口 | 2-17 | 提供1个光口，1个100/1000M自适应以太网接口 |
| 电源板 | 220V交流输入/-48V输入 | 18-19 | 可提供交直流电源，交流220V、直流-48V |

## 应用方案

