# SOC5080-GPC010

## 产品描述

采用桌面式设计，全表面贴装工艺。设备采用铝合金一体设计，内置锂电池，它集光传输、PCM复用等技术融于一体，从而提高了线路资源的利用率。统一接入云平台管理，提供线路例行检测和冗余备份，保障了通话线路的安全性和保密性。

## 图片(略)

## 系统参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业务类型 | 业务端口 | 描述 |
| 语音 | 语音接口 | 提供4个语音接口 |
| 数据 | 以太网口 | 可提供1个10M/100M自适应以太网接口 |
| 控制 | 门禁接口 | 可提供1个门禁系统接口 |
| 传输 | 光口 | 双光口接入，复用64K业务，支持1+1保护 |

## 应用方案