# SOC5080-GPC420

## 产品描述

4U 高集成度设备，采用20槽插板式设计，全表面贴装工艺，工业级设计。15个通用业务插槽， /E1 8 ，单框实现120路电话。可统一接入云平台管理，实现设备集中网管，远程监控和维护。支持用户侧线路例行检测，保障通 信线路安全。

## 图片(略)

## 系统参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 板卡名称 | 业务端口 | 槽位 | 描述 |
| 光中继板 | 8路电话、双光口、以太网 | 1-8/11-18 | 带线路例行测试单元盘，提供8路用户电路、光口1+1备份、10/100M自适应以太网。 |
| 网管板 | WAN、LAN、CONSOLE | 9 | 设备专用的网管盘，提供1个Console 接口，提供1个网管接口和1 个扩展网管接口。 |
| 直流电源板 | D-SUB | 19-20 | 直流-48V电源供电，D-SUB大电流输入，1+1热备份 |
| 交流电源板 | 220V交流输入 | 19-20 | 交流220V电源供电，交流220V输入，1+1热备份 |

## 应用方案

GPC420