# SOC5080-GPC200AG

## 产品描述

2U高集成度设备，采用9槽插板式设计，全表面贴装工艺，工业级设计。4个通用业务插槽，单框实现128路电话。设备具有集 成度高、性能稳定、体积小、性价比高、经济实用等特点,统一接入云平台管理，提供线路例行检测和冗余备份，保障了通话线路的 安全性和保密性。

## 图片(略)

## 系统参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 板卡名称 | 业务端口 | 描述 |
| 主控板 | 1-2路光口/1-2路电口、1个以太网口 | 提供SFP光口/电口，业务下联接口，支持1+1保护、提供1个以太网拓展接口 |
| 用户板 | 8路语音、32路电话 | 一个DB17出8路电话，最多可提供48路语音电话，带线路例行测试功能，CN57-64提供32路电话。 |
| 网管板 | WAN、LAN、CONSOLE | 设备专用的网管盘，提供1个Console 接口，提供1个网管接口和1 个扩展网管接口。 |
| 直流电源板 | D-SUB | 直流-48V电源供电，D-SUB大电流输入，1+1热备份 |
| 交流电源板 | 220V交流输入 | 交流220V电源供电，交流220V输入，1+1热备份 |

## 应用方案