# SOC5080-CME100

## 产品描述

采用1U 结构设计，可提供1-64路电话，提供4个E1(G.703)接口，同时支持以太网(100M)、E1(G.703)、语音、异步数据等业务，可配置FXO/FXS/磁石/4线音频/E&M/RS232/RS422/RS485等；综合接入设备多种功能模块配合使用，组网方式灵活、业务丰富。

## 图片(略)

## 系统参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 板卡名称 | 业务端口 | 描述 |
| 用户板 | 8路 | 可提供64路用户电路接口 |
| 中继板 | 8路 | 可提供64路中继电路接口 |
| 主控板 | 光口/电口、E1、以太网 | 可选择提供1个SFP光口/4个标准E1口接入，当光口接入时，可提供4个标准E1接口，提供2个10/100M自适应以太网接口 |
| 电源板 | 220V交流输入、工业端子 | 可提供交直流的方式供电，交流220V、直流-48V |
| POTS板 | 32路 | 二/四线音频、E&M，磁石、RS232/RS485/RS422 |

## 应用方案

CME100