# SOC5000-15I

## 产品描述

支持30路语音复用传输，将复用设备、传输设备、语音交换设备融于一体，实现各类语音业务、数据业务、图像业务的交换、 传输、接入与汇聚。

## 图片(略)

## 系统参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 板卡名称 | 业务端口 | 描述 |
| 主控板 | 光口、以太网口 | 提供1个1\*9光口，提供2-3个10/100M自适应以太网接口 |
| 用户板 | 8路 | 提供8路用户电路接口，最多可提供30路语音电话 |
| 中继板 | 8路 | 提供8路中继电路接口，最多可提供30路语音电话 |
| 4线E&M板 | 4路 | 4×4线E&M接口 |
| 2/4线音频板 | 4路 | 4×2/4线音频接口 |
| 电话磁石板 | 8路 | 提供8路磁石电路，可接8部磁石话机 |
| 2M板 | 2M接口 | PDH扩展提供4个2M接口 |
| 异步数据板 | 4路RJ45 | 4个RS232或RS422接口 |
| 电源板 | 220V交流输入、接线端子 | 提供交直流输入，交流220V、直流-48V |

## 应用方案

### 5000系列方案图