# SOC5000-15II

## 产品描述

支持64路语音复用传输，将复用设备、传输设备、语音交换设备融于一体，实现各类语音业务、数据业务、图像业务的交换、 传输、接入与汇聚。

## 图片(略)

## 系统参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 板卡名称 | 业务端口 | 描述 |
| 主控板 | 光口/电口、以太网口 | 可提供双光口/双电口接入，实现1+1保护、提供1个100M/1000M以太网接口 |
| 2个2M接入主控板 | 2个2M | 2个2M接入盘，用于链型连接或网桥2M接入 |
| 用户板 | 8路 | 提供8路用户电路接口 |
| 中继板 | 8路 | 提供8路中继电路接口 |
| 用户光口板 | 光口 | 可扩展8路用户到末端15II型 |
| 以太网板 | 以太网口 | 扩展4个以太网，占用1个槽位 |
| 电话磁石板 | 8路 | 提供8路磁石电路，可接8部磁石话机 |
| 2M板 | 2M接口 | PDH扩展提供4个2M接口 |
| 电源板 | 220V交流输入、接线端子 | 提供交直流输入，交流220V、直流-48V |

## 应用方案

### 5000系列方案图