# SOC8000-PEU板卡

## 产品描述

SOC8000-PEU/SFP-FXS-PBX PCM 延伸板卡融合了程控交换技术与光传输技术为一体的电话远距离延伸板卡，专为数字程控交换机/调度机远端用户模块设计。单板提供了8个光口或者8个2M，满足不同形式的传输线路，为各专网组网提供经济、可靠的电话延伸方案。板卡可灵活配置电话容量与光口/电口数量。兼容申瓯通信SOC8000系列程控交换机和调度机，具有安装方便，组网灵活等特点，广泛应用于商务办公、工厂、政府、医院、酒店、学校等企事业单位。

## 图片(略)

## 系统参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 光延伸板卡配置 | 对应远端设备 |
| 1 | SOC8000-PEU16F | CME100 |
| 2 | SOC8000-PEU32F | CME100 |
| 3 | SOC8000-PEU48F | CME100 |
| 4 | SOC8000-PEU64F | CME100 |
| 5 | SOC8000-PEU96F | CME300 |
| 6 | SOC8000-PEU128F | CME300 |

## 应用方案

产品方案图(1)-1