# SOC5080-CME300

## 产品描述

3U 高集成度设备，可接入多种功能模块配合使用 采用20槽插板式设计，全表面贴装工艺，工业级设计。16个通用业务插槽， 光接入,单框实现128路电话。综合接入设备多种功能模块配合使用，组网方式灵活、业务丰富。可统一接入云平台管理，实现设备集中网管，远程监控和维护。

## 图片(略)

## 系统参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 板卡名称 | 业务端口 | 槽位 | 描述 |
| 网管板 | WAN、LAN、CONSOLE | 1 | 设备专用的网管盘，提供1个Console 接口，提供1个网管接口和1 个扩展网管接口。 |
| 主控板 | 1-2个光口/1-2个E1接口、1个以太网口 | 2 | 可按照需求配置1-2个SFP光口/E1电口接入，1个10/100M自适应以太网接口 |
| 用户板 | 8路语音 | 3-18 | 可提供8路语音电话接口 |
| 电源板 | 220V交流输入、工业端子 | 19-20 | 可实现交直流输入 |
| POTS板 | 32路 | 3-18 | 二/四线音频、E&M，磁石、RS232/RS485/RS422 |